Para trabajar con la comanda debe estar seleccionado el modo operación de manera remota, para que el sistema busque el ordenador donde van a estar dirigido la impresión de las mismas.

Debe tener en cuenta que para que las comandas detalladas debe estar activo la bandera de “Imprimir comandas detallas” en la pantalla de configuración de parámetros de la aplicación

